**新乡医学院生物医学工程学院“石墨烯折射率传感器在疾病和食品安全检测领域的应用”采购报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 石墨烯折射率传感器在疾病和食品安全检测领域的应用 |
| 采购内容具体要求 | 1. **产品名称**：等离子清洗机（一台）、激光器（一台）、平衡探测器（一套）、光学平台（一台）及光学元器件（若干） 2. **参数规格和数量**：详见附表   三、**交货时间**：**2018年2月6日前**。  四、**交货地点**：**新乡医学院院系楼7楼** |
| 报价 | 总价＿＿＿＿元（含税金等所有费用） |
| 服务承诺 | （服务质量及供货期等）： |
| 报价公司 | 盖章 |
| 联系人及电话 |  |
| 日期 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 性能参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 激光器（带电源） | HNL050L-EC 索雷博光电科技（上海）有限公司 | Power：5 mW； 1/e2 Beam Diameter:0.81 mm  Divergence：1.0 mrad； Polarization Ratio：500:1  LMSb：435 MHz； Noise (RMS)c：0.2%  Operating Voltage：2300 VDC； Operating Current：6 mA  Laser Class：3B |  | 1台 |  |
| 2 | 大面积平衡放大光电探测器（带电源） | [PDB210A](https://www.thorlabschina.cn/thorproduct.cfm?partnumber=PDB210A)大面积平衡光电探测器，硅，320至1060纳米,8-32螺纹孔 | Detector Type：Si/PIN  Wavelength Range：320 - 1060 nm  Typical Max Responsivity：0.6 A/W @ 920 nm  Active Detector Diameter：5 mm  Transimpedance Gain: 500 x 103 V/A; 175 x 103 V/A with 50 Ω Termination。 |  | 1套 |  |
| 3 | 光学平台 | 卓立汉光 OTP12-08 | 外形尺寸（长×宽×高）：1200x800x800（mm）  不锈钢板面 M6螺孔 阵距25mm 整体框架 |  | 1台 |  |
| 4 | 小型导轨 | 卓立汉光 RAOB-M2 | 长：200mm |  | 4个 |  |
| 5 | 小型导轨 | 卓立汉光 RAOB-M3 | 长：300mm |  | 4个 |  |
| 6 | 等离子清洗机（含泵） | 赛奥特（北京）科技有限公司  YZD08-2C | 舱体尺寸： 270mX100（直径）mm； 射频频率： 40KHz  射频功率: 200W，10到200W无极可调，精度：1瓦  电源： ~220V 电流： 1.2A  时间设定：1秒到99分59秒  气体稳定时间：1分钟 气路设置：单气路  外形尺寸: 450mmX450mmX200mm ； 抽气速率：2升/秒  极限分压强：0.06PA，极限总压强：1.33Pa  功率：0.37Kw 噪音：≤68dB |  | 1台 |  |
| 7 | 手动平移台 | 卓立汉光 APSM25A-65CC |  |  | 1个 |  |
| 8 | 剪式升降台 | 卓立汉光MJ60 |  |  | 1个 |  |
| 9 | 手动旋转台 | 卓立汉光PSMR65A |  |  | 1个 |  |
| 10 | 偏振片调整架 | 卓立汉光OMPO25.4-1 | Φ25.4 |  | 6个 |  |
| 11 | 偏振分束立方体 | 卓立汉光OPBS20-632.8 | 波长632.8 nm |  | 2个 |  |
| 12 | 等边棱镜 | 卓立汉光 OPRE32-22 |  |  | 2个 |  |
| 13 | 光学调整架 | 卓立汉光 OMHS25-B | 直径：25.4 mm  高度：26 mm |  | 6个 |  |
| 14 | λ/4石英零级波片632.8nm Φ25.4 | 卓立汉光QWZO25.4-632.8-4A | 材料:石英晶体  直径: φ25.4+0.0/-0.15 |  | 1个 |  |
| 15 | λ/2石英零级波片632.8nm Φ25.4 | 卓立汉光 QWZO25.4-632.8-2A | 材料:石英晶体  直径: φ25.4+0.0/-0.15 |  | 1个 |  |
| 16 | 偏振片调整架 | 卓立汉光 OMPO25.4-1 | ØD: 25.4 mm |  | 3个 |  |
| 17 | 保护银膜反射镜 | 卓立汉光 OMAg25.4-4P | ØD: 25.4 mm |  | 4个 |  |
| 18 | 石英平凸透镜 | 卓立汉光 OLBQ25.4-100 | ØD: 25.4 mm |  | 2个 |  |
| 19 | PSMV系列精密升降台 | 卓立汉光PSMV4-45C |  |  | 1个 |  |
| 20 | 零级波片 | 卓立汉光QWZO25.4-632.8-4A |  |  | 1个 |  |
| 21 | 零级波片 | 卓立汉光QWZO25.4-632.8-2A |  |  | 1个 |  |
| 22 | 滑块 | 卓立汉光RACA-M1 |  |  | 10个 |  |
| 23 | PHSP12系列接杆 | 卓立汉光PHSP12-4B |  |  | 10个 |  |
| 24 | PHSP12系列接杆 | 卓立汉光PHSP12-5B |  |  | 10个 |  |
| 25 | NPH系列整体式底座 | 卓立汉光NPH75 |  |  | 10个 |  |
| 26 | NPH系列整体式底座 | 卓立汉光NPH100 |  |  | 10个 |  |
| 27 | 激光扩束镜 | 卓立汉光LBE633-5 |  |  | 1个 |  |

投标单位：（盖章）

授权代表：（签字）

身份证号： 联系电话：

年 月 日